Расчёт обработанных площадей
Описание
С версии 2.20.x ПО АвтоГРАФ позволяет контролировать обработку полей. Сейчас доступны следующие расчётные данные:
·	Общая площадь поля
·	Обработанная площадь поля
·	Обработанная площадь поля с наложениями (повторная обработка)
·	Необработанная площадь поля
·	Максимальное число наложений
·	Время первого въезда на поле и последнего выезда с поля
·	Число выездов с поля
·	Суммарное время нахождения на поле
·	Суммарное время движения
·	Суммарный пробег
·	Средняя скорость
·	Объём израсходованного топлива
Если к выполняющему обработку оборудованию – рабочему органу – не подключен датчик, сигнализирующий о его работе, то рабочий орган считается постоянно включенным. При подключении датчика в расчёт обработанных площадей вносятся соответствующие корректировки, а также становятся доступными следующие дополнительные данные:
·	Время работы оборудования
·	Суммарный пробег с включенным оборудованием
Площади должны быть заданы в виде полигонов и сохранены в plt-файлах. Для их создания необходимо воспользоваться сторонним ПО, например, OziExplorer. Поддерживаются составные полигоны и полигоны с вырезами: Любой полигон, расположенный поверх и внутри другого полигона, считается вырезом в последнем.
Расчёт площадей производится для одного выбранного транспортного средства с указанием следующих параметров:
·	Расчётный период (может охватывать обработку сразу нескольких полей)
·	Источник данных: GSM или USB
·	Список полей
·	Ширина рабочего органа в метрах
·	Датчик, сигнализирующий о работе рабочего органа
·	Порог фильтрации координат
Порог фильтрации может принимать значения от 0 до ширины рабочего органа. Он определяет максимальное расстояние между точками, на котором действует фильтр, исключающий ложные наложения на разворотах. При 0 фильтрации нет. Чем больше значение порога, тем больше вероятность «срезания» трека на поворотах. Рекомендуемое значение ½ ширины.
Настройка
1.	Создайте в рабочей папке ПО АвтоГРАФ папку Fields.
2.	Переместите туда plt-файлы полигонов
3.	В Списке групп выберите интересуемое транспортное средство
4.	Выберите Файл->Расчёт площадей
5.	Укажите расчётный период и источник данных
6.	Укажите параметры транспортного средства
7.	В Списке полей выделите интересуемые поля
8.	Включите опцию «Подробный графический отчёт по каждому полю»
9.	Нажмите OK
Обработка результатов
Пока полученные результаты никуда не экспортируются! Зато создаются графические отчёты в папке Fields в виде bmp-файлов с такими же именами, как у соответствующих им plt-файлов полей. Рассчитанные данные находятся в левом верхнем углу изображений.